**Данные**

**отбора проб воздуха в г.Ухта, взятые оперативной группой УГО и ЧС совместно с лабораторией ОАО «ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка»**

**На 02-00 17.09.2016г.**

**1. ул.Машиностроительная, 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00136 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00111 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00226 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000535 |

 **2.ТЦ « Бенилюкс», П.Горский пр.3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00208 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00076 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00157 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000424 |

 **3.Дом культуры, пр.Ленина 26а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00142 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00093 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00146 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000359 |

**4. ул. Тиманская 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00123 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00092 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00138 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000394 |

**5.Ул.Первомайская 13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00184 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00174 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00144 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000339 |

 |