**Данные**

**отбора проб воздуха в г.Ухта, взятые оперативной группой УГО и ЧС совместно с лабораторией ОАО «ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка»**

**На 02-00 17.09.2016г.**

**1. ул.Машиностроительная, 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00136 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00111 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00226 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000535 |   **2.ТЦ « Бенилюкс», П.Горский пр.3**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00208 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00076 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00157 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000424 |   **3.Дом культуры, пр.Ленина 26а**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00142 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00093 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00146 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000359 |   **4. ул. Тиманская 6**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00123 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00092 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00138 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000394 |   **5.Ул.Первомайская 13**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00184 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00174 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00144 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000339 | |